一、机房面积小，

二、UPS电池可能老化，存在跳闸服务器宕机可能，容易造成数据丢失及硬件损坏，

三、网络IP地址为192.168.x.x段，地址块过小、以10.x.x.x划分网络地址块，

四、如果更改IP，则建议服务器IP同时更改，适应后期准入系统组网需求，

五、建议总部搭建DHCP服务器，方便管理IP地址，

六、现有设备华为华三混搭，

七、建议大二层网络架构，

八、